Montaža skele i uklanjanje bavaltia, lijepka i mrežice sa istočnog zida fasade, sa odvozom šuta na deponiju, nanošenje novog lijepka, mrežice i bavalita na istočnoj strani fasade. Krečenje fasadexom starih površina fasade. Pranje kamenog dijela fasade od sige kao i štokovanog dijela fasade objekta. Rušenje postojećih podova na balkonima cemenatna košuljica i keramika sa odvozom šuta na deponiju. Izrada novih podloga na balkonima, izrada hidroiziloacije na balkonima, postavljanje keramike sličnog izgelada i boje kao postojeća na balkonima. Opravka i zamjena oštećenih oluka kao i slivnih kanala krova. Obrada špaletni oko otvora u prizemlju objekta.